GMINA MANOWO

Manowo, dnia 16 grudnia 2013 r.

IG.271.1.9.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo”.**

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Na profilach pokazane jest przez jakie drogi przechodzimy. Zgodnie z uzgodnieniami dołączonymi do dokumentacji należy wymienić na całej szerokości jezdni nawierzchnię:

- czy należy założyć technologię: wycięcie asfaltu z podbudową od warstwy wiążącej i podbudowę, następnie frezowanie całej nawierzchni (w kosztorysie inwestorskim brak)

**odtworzenie wszystkich warstw po robotach ziemnych oraz frezowanie pozostałej części jezdni i odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości – zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg**

- jakie są warstwy nawierzchni, grubości, rodzaje?

**rodzaje nawierzchni opisane w projekcie budowlano-wykonawczym, na temat grubości warstw zamawiający nie posiada informacji**

- jaka warstwa ścieralna do wznowienia, grubość?

**Zamawiający nie posiada takich informacji**

- czy jest projekt organizacji ruchu?

**Nie. Zgodnie z SIWZ sporządzenie projektu organizacji ruchu należy do Wykonawcy**

- jaka jest szerokość nawierzchni drogowej do wznowienia?

**Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i uzgodnieniami z zarządcą dróg**

- czy można założyć obmiary na nawierzchnie, które są uwzględnione w kosztorysie?

**Nie. Zgodnie z SIWZ Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca**

2. W opisie do projektu co innego pisze się na stronach 17 i 18 a inaczej jest na profilach, np. jest 5m rur Dn 32mm i nawiertak 110/32 – 81 szt. itp. – co obowiązuje?

**w opisie i profilach nie ma rozbieżności - patrz rys. 14 (od pkt 148ap-1 do 148ai-2) - øz32PE - 5mb. Połączenia przyłączy z siecią główna poprzez nawiertki - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym**

3. W opisie str. 12 pisze się o wejściu do piwnic i zmiennie istniejącej instalacji wewnętrznej w piwnicach – prosimy o podanie jaka i z czego jest instalacja w prywatnych piwnicach – brak opisu

**PVC, PE, rury stalowo-ocynkowane. Nie wyklucza się innego rodzaju materiału**

4. Co z demontażem istniejącej sieci? (po trasie i poza trasą)

**Istniejącej sieci nie wyklucza się do demontażu**

5. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto wspólnie?

**Nie, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej w ilości min. 2 robót o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto każda.**

6. W opisie do projektu pkt. 3.3 dotyczącego opisu wody gruntowej pisze się, że występuje ona od 0,5 do 1,5m, natomiast w geologii pkt. III pisze się o głębokości 2,5m. Na profilach nie pokazano, w których miejscach i na jakich głębokościach jest woda gruntowa. W kosztorysie założono w poz. 17, 18, 19, 85, 86, 87, 146, 147, 148 zabicie igieł i pompowanie. W związku z brakiem pokazanie jaki jest stan faktyczny i w których miejscach jest woda gruntowa (rozbieżne dokumenty) – pytamy, czy Zamawiający, w przypadku większej potrzeby zabicia igieł, większej liczby godzin pompowania, przewiduje dodatkowe roboty, czy do oferty należy założyć tylko to, co w kosztorysach?

**Zgodnie z SIWZ Zamawiający  przekazane  przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektowa i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Warunki gruntowo-wodne w dokumentacji geotechnicznej zostały ustalone na lipiec 2007r. i obejmowały 3 odwierty. Wykonawca w wycenie winien przyjąć możliwość pogorszenia się warunków gruntowo-wodnych. Nie przewiduje się robót dodatkowych wynikających z pompowania większej ilości wody.**

7. W związku z wznowieniem nawierzchni ścieralnej prosimy o podanie m2 na jakich należy frezować i grubości oraz z jakiego rodzaju asfaltu? (na profilach podano długości nawierzchni, bark jest szerokości)

**Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym**

8. Prosimy o podanie jakie są drogi – powiatowe i gminne

**Droga powiatowa znajduje się na dz. nr 83, 221, 389 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo oraz na dz. 244 w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz.**

9. Czy gmina będzie pobierała opłaty za zajęcia tych dróg?

**Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, gmina nie będzie pobierała opłat, natomiast w przypadku pasa drogowego drogi powiatowej będą pobierane stosowne opłaty przez Powiatowy Zarząd Dróg**

10. Czy Zamawiający wskaże miejsce do 1 km na składowanie gruntu (w kosztorysach pokazana jest tylko taka odległość wywozu). W przypadku dalszej odległości, prosimy o podanie na jaką odległość należy założyć wywóz?

**Do zadań Wykonawcy należy określenie miejsca składowania gruntu. Zgodnie z SIWZ Zamawiający  przekazane  przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektowa i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.**

11. W kosztorysach brak jest rozbiórki chodników z kostki brukowej i krawężników (rura biegnie w chodniku i krawężnik przy wykopie przechyli się) – czy należy to uwzględnić?

**TAK**

12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej (np. przy wystąpieniu niekorzystnych warunków geologicznych, kolizji z istniejącą infrastrukturą, uszkodzeniu istniejącego zagospodarowania terenu, wystąpieniu zagrożenia dla istniejących obiektów przy realizowaniu w ich pobliżu budowy sieci metodą wykopową?

**TAK, Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezwykopowej**

13. Czy ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym:

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań podsypki i zasypki?

**TAK**

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia nawierzchni drogowej po przeprowadzonych robotach ziemnych?

**TAK**

14. Czy w przypadku prowadzenia robót w obrębie działek nie będących we władaniu Zamawiającego, składający ofertę powinien przewidzieć dodatkowe koszty związane z ponoszeniem odszkodowań np. w utracie nasadzeń, upraw, pożytków .. itp.?

**TAK**

15. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii lub materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski?

**TAK**

16. Po analizie dokumentacji przetargowej dołączonej do ogłoszenia o zamówienia zauważyliśmy brak fragmentu projektu przedstawiającego „Szczegóły węzłów wodociągowych”. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu tego fragmentu projektu prosimy o udostępnienie.

**Zamawiający  zamieścił na stronie internetowej całą dokumentację
projektową w posiadaniu której jest.**

17. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną, w której zamieszczono informację, że wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w 1 otworze badawczym na głębokości 2,5 m, ponadto w strefie głębokości 1,2 – 1,5m występują sączenia z laminacji piasków w obrębie glin, a dokumentacją projektową, w której stwierdzono, że poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym waha się od 0,5 do 1,5. Proszę o podanie informacji, które dane odnośnie poziomu wody należy przyjąć do wyceny, gdyż zamieszczone informacje nie są jednoznaczne.

**Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją geotechniczną, przy czym warunki gruntowo-wodne zostały ustalone na lipiec 2007r. Wykonawca w wycenie winien przyjąć możliwość pogorszenia się warunków gruntowo-wodnych. Zgodnie z SIWZ za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca**

18. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie wymagał uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, gmina nie będzie pobierała opłat, natomiast w przypadku pasa drogowego drogi powiatowej będą pobierane stosowne opłaty przez Powiatowy Zarząd Dróg**

19. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury TS do przewiertów, która nie wymaga użycia rury ochronnej.

**W projekcie założone są przy przejściach pod drogą i pod rzeką rury osłonowe (wynika to np. z decyzji zarządu dróg), natomiast jeśli wykonawca wykona cześć sieci, która  faktycznie była planowana rozkopem -  przewiertem sterowanym i nie będzie to kolidowało z uzgodnieniem  z Powiatowego Zarządu Dróg  to Zamawiający dopuszcza rury TS do przewiertów bez rur osłonowych.**

20. W związku z brakiem opisu na temat powierzchni drogowej asfaltowej zakładamy powierzchnie pokazane w przedmiarze robót – co należy uwzględnić jak w sieciach nawierzchnie rozbierane poz. 6 – warstwa ścieralna na 2606 m2, natomiast wznowienie warstwy ścieralnej w poz. 70 – 3649 m2 ?

**Odtworzenie wszystkich warstw  po robotach ziemnych oraz frezowanie pozostałej części jezdni i odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg.**

**Zgodnie z SIWZ Zamawiający  przekazane  przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.**

21. W przypadku frezowania pytamy, czy Gmina zagospodaruje frez, który będzie ze zdjęcia warstwy wierzchniej ścieralnej w nawierzchni asfaltowej?

**Na złożenie zdjętego frezu gmina wskaże miejsce.**

22. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie niektórych odcinków sieci wodociągowej metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym?

**TAK**

**II.**

Ponadto wyjaśniam:

1. Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiarów robót.

2. Zgodnie z zapisami SIWZ, dla ustalenia zakresu robót decydującym jest projekt budowlany. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy.

Zamawiający dokona stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczając informacje o powyższej zmianie na stronie internetowej zamawiającego.

Zmieniona treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY MANOWO

(-) Roman Kłosowski