GMINA MANOWO

Manowo, dnia 20 maja 2014 r.

IG.271.1.1.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „***Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszewo-droga nr 11*”.**

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Jak Zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

2. W jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako materiał pomocniczy?

3. W jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

4. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość przedmiaru?

5. Jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu?

**Odpowiedź do punktów 1-5**

**Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą SST, Projektu Technicznego oraz Przedmiaru robót i na podstawie tych dokumentów należy wycenić całość robót. Przedmiar robót nie jest formularzem, który należy wypełnić jako załącznik do oferty i nie musi być wykorzystany do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępnił w postępowaniu dokumentację niezbędną do przygotowania oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia i odzwierciedla ona stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.  
Cena ryczałtowa winna uwzględniać wszelkie koszty możliwe do oszacowania na podstawie dokumentacji załączonej do SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące zamówieniu oraz ryzyka związane z realizacją zadania (ryzyka te Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie) i nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.**

6. Prosimy o podanie poziomu powstrzymania poręczy sprężystych oraz ich ilości do wykonania w mb.

**W2, długość 10 mb**

7. Prosimy o podanie poziomu powstrzymywania dla barier mostowych.

**W2**

8. Prosimy o podanie poziomu powstrzymywania dla barier ochronnych.

**W2**

9. Prosimy o udostępnienie projektu kanalizacji deszczowej i podanie wymogów co do wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacji deszczowej.

**Planuje się przeprowadzenie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej. Na projekcie zaznaczona jest trasa remontowanej kanalizacji. Remont polegać będzie na wymianie rur i wpustów ulicznych (żeliwnych)**

10. Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych drogowych.

**Projekt nie posiada przekrojów poprzecznych drogowych, ponieważ nie przewiduje się robót ziemnych liniowych tylko korytowanie. Podana ilość robót ziemnych zawarta jest w przedmiarze.**

11. Prosimy o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych planowanych do wykonania przepustów.

**Z uwagi na planowany remont przepustów, brak jest przekrojów konstrukcyjnych. W przedmiarze policzony jest maksymalny zakres robót.**

12. Prosimy o informację, gdzie i na jaką odległość należy wywieźć materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej?

**Materiał z frezowania zostanie wywieziony na odległość 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie placu budowy.**

13. Czy Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego?

**Zgodnie z zapisami SIWZ, kosztorys ofertowy przedstawi Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia, przed podpisaniem umowy.**

14. Po analizie Projektu Budowlanego wywnioskować można, iż znaczna część zjazdów z kostki betonowej jak i nawierzchni bitumicznej nie została ujęta w przedmiarze robót do wyceny. Czy Zamawiający przewiduje rezygnację z części zjazdów do realizacji?

**Zamawiający nie rezygnuje z realizacji części zjazdów, zakres powierzchni zjazdów podany został w przedmiarze**

**II.**

Na stronie bip w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania, zamieszczony został projekt stałej organizacji ruchu.

WÓJT GMINY MANOWO

(-) Roman Kłosowski